附件1：

合同包划分

| 合同包 | 起讫桩号 | 主要工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 第1合同包 | K22+429.404+K36+407.430 | 标段内支线便道与施工平台填筑等劳务。 |
| 第2合同包 | K22+429.404+K36+407.430 | 标段内支线便道与施工平台填筑等劳务。 |
| 第3合同包 | K22+429.404+K36+407.430 | 标段内支线便道与施工平台填筑等劳务。 |

附件2：

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

|  |
| --- |
| 资质要求 |
| 第1、2、3合同包申请人须同时具备：①独立的法人资格，具备有效的营业执照；②劳务资质；③持有有效的安全生产许可证；④注册资金不少于500万元。 |

附录2主要施工、操作人员最低要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工工序 | 数量 | 资格要求 | 备注 |
| 1 | 机操工 | 按现场需求 | 相关经验 | 根据项目部要求增减 |
| 2 | 普工 | 按现场需求 | 相关经验 | 根据项目部要求增减 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：1、备注填是否是本公司人员或外聘人员；

2、现场管理人员进场后应提供身份证及安全资格证书的扫描件。

3、特殊工种人员需持证上岗，但申请时无需附相关证件，若中标在履约过程中进行检查。

附录3 主要设备最低要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到场时间 | 自有/租赁 | 设备出厂年限 |
| 1 | 挖掘机 | SK200-8挖掘机/SK210LC-10挖掘机/E675F山东临工/SY75C 、SANY挖掘机 | 台 | 按现场需求 | 按需到场 | 自有 | 5 |
| 2 | 自卸运输车 | / | 台 | 按现场需求 | 按需到场 | 自有 | 5 |
| 3 | 装载机 | LW300FN徐工/ZL30B成工 | 台 | 按现场需求 | 按需到场 | 自有 | 5 |
| 4 | 压路机 | LSS2302-2 | 台 | 按现场需求 | 按需到场 | 自有 | 5 |
| 5 | 推土机 | SEM816/SD16TL | 台 | 按现场需求 | 按需到场 | 自有 | 5 |
| 备注：在施工过程中，中选人须提供以上但不局限于以上设备，应根据各阶段施工需要，及时对施工机械设备进行补充和调整 |

注1：其中常规机械设备进场时出厂年限应小于5年，船舶船龄应小于10年，特种设备中的塔式起重机、施工升降机、架桥机进场时使用年限不得超过3年。

注2：特种设备进场前需提供产品质量证明书、安装及使用维护说明、监督检验证明等文件，特种设备应在规定时间内向当地特种设备安全监督管理部门报备，办理使用登记手续；特种设备管理人员和操作人员，必须取得特种设备管理和作业资格证件。

附件3：

武松高速JSTJ-4标施工平台与支便道填筑工程 第 合同包劳务合作申请单位报名登记表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位名称 | 联系人 | 联系方式 | 遴选文件接收邮箱 | 日期 |
|  |  |  |  |  |

注：本表由联合体牵头人填写。

申请单位名称： 盖章

联 系 人： 签字

附件4：

情况说明表

致湖北交建总承包公路工程有限公司：

鉴于国内当前疫情形式，我公司 （公司名称） 选择采用邮寄方式递交 （采购项目名称） 申请文件，并默认开标现场的启封结果。

若快递于申请文件递交截止日前未能送达，我公司自愿放弃申请资格及中选资格，邮寄文件到达时间以遴选人接收时间为准。

特此说明。

 （公司名称加盖公章）

 2022年 月 日

附件5

现场踏勘证明

根据湖北交建总承包公路工程有限公司武松高速JSTJ-4标施工平台与支便道填筑工程工程劳务合作遴选要求，申请人需对项目现场进行实地踏勘咨询。现有申请单位 已对本项目现场进行了实地踏勘，申请单位对该本项目现场情况已充分了解。

特此证明。

 项目部：（盖章）

 时 间：

说明：申请人需持现场踏勘证明报名。