**附件1：合同包划分表**

| 合同包 | 起讫桩号 | 里程长度（m） | 主要工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1合同包 | K0+000-K3+200 | 3200 | 路基及路基附属工程：土方开挖、填筑，清表，挖淤泥，道路破除，余方利用，余方弃置，排水、护坡，挡土墙，涵洞等，详见工程量清单 |
| 第2合同包 | K0+000-K6+182 | 6182 | 雨水、污水、给水工程：沟槽开挖，沟槽回填，余方弃置，钢筋混凝土管安装、铸铁管安装、混凝土井、砌筑井、混凝土出水口、雨水口等，详见工程量清单 |

**附件2**

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 资质要求 |
| 第1、2合同包 | 联合体由劳务合作单位和设备租赁单位组成，劳务合作单位需为联合体牵头人。联合体牵头人须同时具备：①具备独立的法人资格，具有有效的营业执照；②劳务资质；③持有有效的安全生产许可证。联合体成员方须具备：具备独立的法人资格，具有有效的营业执照（营业范围包含设备租赁或服务）。 |

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 财务要求 |
| 第1合同包 | 方式一：近三年每年的营业收入不少于1000万元，近三年平均净资产不少于200万元。方式二：由银行出具**（须有银行盖章）**申请日前3个月内（2023年6月、2023年7月、2023年8月）的单位账户流水证明，每月月末账户余额平均值不少于30万元。上述两种方式满足其中一种即可。 |
| 第2合同包 | 方式一：近三年每年的营业收入不少于1400万元，近三年平均净资产不少于280万元。方式二：由银行出具**（须有银行盖章）**申请日前3个月内（2023年6月、2023年7月、2023年8月）的单位账户流水证明，每月月末账户余额平均值不少于40万元。上述两种方式满足其中一种即可。 |

注：1.采用方式一应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件；公司成立时间不足三年的提供自公司成立以来的会计报表。若最近年度会计报表未出，则近三年时间往前推算一年。

 2.采用方式二应附银行出具**（须有银行盖章）**申请日前3个月内的单位账户流水证明。

 3.联合体牵头人须满足上述财务要求。

附录3 资格审查条件(业绩最低要求)

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 业绩要求 |
| 第1合同包 | 近5年承担过1个公路或市政路基工程业绩。 |
| 第2合同包 | 近5年承担过1个市政工程业绩。 |

注：1.申请人应提供近5年(以签订合同时间为准)来承担的类似项目施工业绩的合同协议书，申请人为新成立的公司，无法提供业绩附件支撑材料时，可提供其法人代表名下其他公司或其法人代表作为授权委托人的类似施工业绩的合同协议书。合同协议书应含有：项目名称，甲、乙方单位名称，工作内容，甲、乙方签字盖章等内容。如果合同不能反映上述要求的项目工作内容，可由甲方出具有效证明。如无合同协议书或合同协议书及甲方证明不能反映上述要求的项目工作内容，遴选人在对申请人进行业绩审查时将不考虑该项目。

 2.联合体牵头人须满足上述业绩要求。

附录4 资格审查条件(信誉最低要求)

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 信誉要求 |
| 第1、2合同包 | 不得存在下列情况（信誉最低要求）：1.处于被责令停业、接管或清算、破产状态；2.处于被交通运输部或湖北省交通运输主管部门作出禁止进入公路建设市场的处罚且处于有效期内；3.存在下列不良状况或不良信用记录：（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；（3）申请人或其法定代表人、拟委任的现场负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；（4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的；（5）上一年度被列入建设集团或遴选人D级资源库且在处罚期内的协作单位；（6）近三年度被列入建设集团或遴选人Z级资源库且在处罚期内的协作单位。 |

注：1.对以上（1）、（2）、（4）信用状况应附指定网站截图。

2.联合体双方均应满足上述信誉要求。

附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 最低数量要求 | 要求 | 备注 |
| 第1合同包 | 第2合同包 |
| 现场负责人 | 1 | 1 | 5年以上相关工程业绩 |  |
| 班组长 | 1 | 1 | 3年以上相关工程业绩 |  |
| 安全员 | 1 | 1 | 交安C证或建安C证 |  |
| 资料员 | 1 | 1 |  |  |
| 测量员 | 1 | 1 |  |  |
| 合计 | 5 | 5 |  |  |

注：1.现场负责人、班组长应提供身份证的扫描件，同时应提供申请人所属社保机构出具的最低要求人员的社保缴费证明或其他能够证明参加社保的有效证明材料。安全员应提供身份证及安全资格证书的扫描件，其他管理人员应提供身份证扫描件。

2.联合体牵头人须满足上述人员要求。

附录6 资格审查条件(主要设备最低要求)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格及型号** | **单位** | **最低数量要求** | **备注** |
| **第1合同包** | **第2合同包** |
| 1 | 吊车 | 25T | 台 | 1 | 1 |  |
| 2 | 轮胎式装载机 | 1m³ | 台 | 2 | 2 |  |
| 3 | 挖掘机 | 0.6m³ | 台 | 3 | 3 |  |
| 4 | 运输车 | 8t | 台 | 4 | 4 |  |
| 5 | 洒水车 | 8000L | 台 | 1 | 1 |  |
| 6 | 电动夯实机 | 250Nm | 台 | 3 | 3 |  |
| 7 | 钢轮振动压路机 | 8t | 台 | 1 | 1 |  |
| 8 | 钢轮振动压路机 | 15t | 套 | 1 | 1 |  |

注：**1.联合体成员须满足上述设备要求。**

**2.本表中的设备数量为本项目最低配置要求，根据实际情况，遴选人有权利要求增加数量。**

附件3

**枝江市S253远松线至枝江北站连接线工程路基工程、市政给排水工程劳务合作及设备租赁遴选第 合同包**

**申请单位报名登记表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位名称 | 联系人 | 联系方式 | 遴选文件接收邮箱 | 日期 |
|  |  |  |  |  |

注：**本表由联合体牵头人填写。**

申请单位名称： 盖章

联 系 人： 签字

**注：报名表发送邮箱时邮件主题应注明“\*\*\*公司参与\*\*\*项目遴选报名”**